# Tableau des Capteurs Numériques (Sans besoin d'ADC)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom | Type de signal | Précision | Applications |
| DHT22 (Capteur de température) | Numérique (sans ADC) | 0.5°C | Mesure de température |
| DS18B20 (Capteur de température) | Numérique (sans ADC) | 0.5°C | Mesure de température |
| MS5803 (Capteur de profondeur)  Capteur de température :  https://fr.farnell.com/dfrobot/sen0137/capteur-de-temp-humidit-carte/dp/3517874  https://fr.farnell.com/analog-devices/ds18b20/temperature-sensor/dp/2515553  Capteur de profondeur :  https://fr.farnell.com/te-connectivity/ms580314ba01-00/capteur-pression-14-bars-num-rique/dp/3397827 | Numérique (sans ADC) | 0.1 mbar (Profondeur) | Mesure de profondeur de l'eau |